南山区华侨城中学招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，就深圳市南山区华侨城中学高考监控升级项目进行公开招标。欢迎符合资格的投标人参加投标。

1、项目名称：华侨城中学高中部**“**高考监控升级项目**”**

2、项目地点：深圳市南山区华侨城中学（高中部）

3、项目资金预算控制在 11万元以内。

4、项目评定方法：综合评定。

一、投标人资质要求：

（1）投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人，提供营业执照副本复印件加盖投标人公章；

（2）投标人在深圳地区有售后服务机构及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准；

（3）法定代表人授权委托书原件；

二、招标文件领取及开标时间、评标方式：

（1）获取方式：自行下载。

联系人：庞老师联系电话：13554878661。

（2）对招标文件有疑问的：应在2021年03月19日下午17：00（北京时间）前以书面形式通知招标人，逾期概不受理；

（3）开标时间：2021年03月26日上午11：00（北京时间）；逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受.

（4）开标地点：深圳市南山区华侨城中学（高中部）行政楼四楼会议室；

（5）评标方式：综合评标法。

三、其他要求：

投标人领取了招标文件后不参加投标的，请在开标前1日以书面形式通知招标单位；

深圳市南山区华侨城中学招标小组

2021年03月17日

高考监控升级项目招标清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | NVR | 1. 可支持128路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储，支持双系统备份。 2.支持秒级检索查看硬盘中录像文件，支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 3.支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 4.支持即时回放功能，支持最大16路同步回放及多路同步倒放。 5.视频摘要回放：自动提取历史视频中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像 6.老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 7.设备具有2个HDMI输出接口和1个VGA输出接口，可支持4K输出预览。 8.支持24个SATA接口，1个eSATA盘库、含AI存储专用160TB磁盘   9.所投网络存储设备能够在学校原有平台上自动发现和注册，无须二次开发和新增设备（学校现有平台为海康威视isc平台），提供网络存储制造商出具的兼容承诺函。 | 2 | 台 |
| 2 | 单元监控设备 | 1.需具有CMOS传感器，分辨率≥2650 × 1440，靶面尺寸＞1/2.7"，支持H.264/H.265编码，支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 2.最低照度需满足彩色 0.005 Lux  3.需具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设 4.需具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 5.需具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 6.需具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 7.需具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置（需提供公安部检验报告复印件关键页证明） 8.需具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。 9.需具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域 10.需具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警 11.需支持移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能 12.需具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警 | 1 | 台 |
| 3 | 施工费 | 包含所有设备安装调试，根据学校要求，做好现有考场摄像机接入学校原有监控管理平台（多品牌型号，约300点位）。 | 1 | 项 |

**综合评标表及定标方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | | | |
| 采购项目定标方式 | | 整体定标 | |
| 评审因素及权值 | | | |
| 评审因素 | | 权值范围 | |
| 技术部分 | | 0.55 | |
| 商务部分 | | 0.20 | |
| 报价 | | 0.25 | |
| 综合评分表 | | | |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| **技术部分(55分)** | 技术保障措施 | 10 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。 |
| 质量保障措施 | 10 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。 |
| 服务、售后方案及保障措施 | 10 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。 |
| 货物技术规格参数响应 | 20 | 在投标文件中详细说明投标技术参数响应情况，评标委员会根据响应情况按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。 |
| 违约承诺 | 5 | 在投标文件中详细说明响应情况，评标委员会根据响应情况按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。 |
| **商务部分（20分）** | 纳税情况 | 5 | 根据投标人近一年（2020年到开标截止之日）纳税总额进行横向比较，评标委员会分档评分按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。须提供纳税证明扫描件或复印件并加盖投标人公章（由投标人自行汇总总额），原件备查。未提供的得0分。 |
| 社保情况 | 5 | 投标人近3个月（2021年1月-2021年3月）缴纳社保人数情况：评标委员会分档评分按优80%-100%，良60%-79%，中30%-59%，差不得分。须提供社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章（由投标人自行汇总总额），原件备查。未提供的得0分。 |
| 同类业绩 | 10 | 近3年（2021年到开标截止之日）承接的深圳市学校投资项目业绩情况：  提供20个及以上得100%，1个得5%，20个得100%。投标人须提供业绩合同或中标通知书或验收报告的复印件并加盖投标法人公章，否则不得分。 |
| **报价25分** | 投标报价 | 25 | 满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值； |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **华侨城中学\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目招标综合评分表** | | | | |
| **投标单位** | **技术部分**（0-55分） | **商务部分**（0-20分） | **报价** （0-25分） | **总分** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 评审签名： |  |  |  |  |
| 监审签名： |  |  |  |  |